附件1：北苑运动场附属建筑维修项目施工内容

一层：

1、拆除一层走廊原隔的墙，拆除一层塑钢6樘(1500\*1800\*5樘、800\*1000\*1樘）；

2、在每间房圈梁下用250加气块封墙，留门、窗洞口，西头房间用250加气块隔墙，内外水泥砂浆粉刷；

3、安装铝合金窗（带纱)11樘（1200\*1500\*5樘、1500\*1800\*5樘、800\*1000\*1樘）；

4、安装成品套装实木门（1000\*2400\*5樘），安装钛镁合金门1樘（800\*2100\*1樘）；

5、拆除楼上楼下卫生间原墙面砖及地面砖，给排水重新安装，地面水泥砂浆找平，做丙纶防水层，上翻 600，重新做蹲台，安装脚踏式蹲便器，安装淋浴2套，墙面贴300\*600玻化砖，地面贴300\*300防滑地 砖，安装钛镁合金门，更换铝合金窗（800\*1000）；

6、西边两个房间地面下沉，拆除原地面砖，重新铺600\*600玻化地砖；

7、所有房间、走廊、梯间乳胶漆翻新，铲除原乳胶漆后满刷界面剂一遍，刮腻子两遍，面刷乳胶漆两遍；

二层：

1、所有房间、走廊、梯间乳胶漆翻新，铲除原乳胶漆后满刷界面剂一遍，刮腻子两遍，面刷乳胶漆两遍；

2、拆除原所有塑钢窗11樘（1500\*1800\*5樘、1200\*1500\*5樘、800\*1000\*1樘），拆除木门6樘（1000\*2400\*5樘、800\*2100\*1樘），拆除塑钢封闭阳台（通长\*高1900）；

3、更换铝合金窗（带纱）11樘（1500\*1800\*5樘、1200\*1500\*5樘、800\*1000\*1樘），更换实木套装门5樘（1000\*2400\*5樘），更换钛镁合金门1樘（800\*2100\*1樘），更换铝合封闭阳台（通长\*高1900）；

外墙：

1、所有外墙翻新，满刷墙固一遍，刮4厚抗裂砂浆、满挂纤维网，喷3厚真石漆，面喷面油一遍；

屋面：

1、用100\*80镀锌钢管做屋架；

2、用80\*60镀锌钢管做檀条；

3、面盖100厚灰色镀锌阻燃隔热保温彩钢瓦，四周用灰色镀锌铁皮封堵；

4、后面安装镀锌天沟宽200、深250；

5、安装Ø110PVC落水管3条，每条6.8米；