说明：

一、低压变配电柜系统配置说明:

1. 塑壳断路器配置采用施耐德等一线合资品牌

2、塑壳断路器配置(100~630A:50KA:LSINSXN系列)3段保护电子脱扣器，脱扣器额定电流同壳架额定电流

3、塑壳断路器选取可整定出线电流型号

4、配电柜防尘防水，有自动排风降温措施。

二、1楼、4楼配电箱安装说明：

原1楼、4楼配电箱拆除，将原配电箱线路接入新装配电箱内。