|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图片** | **名称** | **材质说明** | **尺寸** | **颜** **色** | **数量** | **单位** |
| 1 |  | 实木床 | 1、材质：床框架为实木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。2、工艺要求：榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。3、油漆：采用高级环保聚酯漆，游离甲醛含量符合国家标准，采用五底三面的六道以上油漆工艺，油漆硬度≥2H,耐热性要求放100度开水无烫痕；表面细小颗粒每平方米不超过2个点，木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。 | **1800\*2000** | **可选** | **5** | **张** |
| 2 |  | 床头柜 | 1、材质：床头柜框架为实木制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率符合国家标准，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。2、工艺要求：榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。3、油漆：采用高级环保聚酯漆，游离甲醛含量符合国家标准，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，油 漆硬度≥2H,耐热性要求放100度开水无烫痕；表面 | **515\*485** | **可选** | **10** | **个** |
| 3 |  | 席梦思 | 材质：24排高锰钢独立高回弹弹簧+环保竹炭针 织面料(抗菌防螨环保)+6分活性碳分子高回弹海绵+3分高密度海绵+1000丝棉独立花介面+高档三色型象围边，全支撑包裹性 睡感!功能：偏软型床垫，活性炭具有一定空气净化效 果 ! | **1800\*2000** | **可选** | **5** | **个** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 衣帽架 | 实木鞋柜一体 | **690\*290\*1800** | **可选** | **5** | 个 |
| 5 |  | 椅子 | 材质：实木椅腿。海绵：采用台湾进口中密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭。椅背：采用西皮面料。椅面：布面。也可选择西皮面料。颜色可选择定制。 | **常规尺寸** | **可选** | **10** | 把 |
| 6 |  | 圆桌 | 岩板由长石、二氧化硅、无机粘土等矿物质组成，建筑超过15000吨以上压机压制，经过1200°℃以上高温烧制而成。外观简洁大气，色泽优美，表面基本没有孔隙，不藏污打理方便，不会变形变色。 | **直径70。高度68** | **图片色** | **5** | 个 |